Technické podmínky – příloha č. 2

## Takový žertík

• jeviště minimálních rozměrů 6 x 6 m, vykryté černým sametem.

• 1 tah pro zavěšení vlastního horizontu

• 2 tahy pro zavěšení bočního vykrytí do výšky cca 4 m

• 2 regulované zásuvky (220 V/ 10 A) v podlaze jeviště, nebo v jeho těsné blízkosti

• 3 reflektory FHR z každého portálu, 4 reflektory FHR z mostu jeviště, 2 reflektory

 FHR nad jevištěm, 2 reflektory FHR kontra, 12 reflektorů FHR z hlediště

• 2ks modrý filtr, 2 ks oranžový filtr

• 10 submasterů na pultu

• regulované ozvučení sálu s možností rozdělení "přední - zadní" a "levá - pravá"

 (4 reproduktory)

• přímý poslech ze sálu, případně regulovaný odposlech ze sálu

• 2 ks minidisc s funkcí "A-PAUSA".

• dámská šatna pro 2 osoby vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním

 zrcadlem.

• pánská šatna pro 3 osoby vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním

 zrcadlem.

• WC s toaletním papírem a umyvadla s mýdlem a ručníkem.

• jevištní technik, zvukař a osvětlovač 3 hod. před začátkem představení

• zajištění parkování pro jedno osobní auto, jeden mikrobus a nákladní dodávku

• upozorňujeme pořadatele na nutnost zajistit přísný zákaz fotografování a

 pořizování jakýchkoliv záznamů během představení.

• v případě nejasností volejte: Filip Marek, vedoucí techniky DNJ – 603 934 936

• dotazy k dopravě vám zodpoví dopravce: Jaroslav Franěk - 605032731