Technické podmínky – příloha č. 2

**Naprostí cizinci**



**Čas příjezdu techniky:**

3 hodiny před začátkem představení

**Jeviště:**

Jeviště minimálních rozměrů 8 x 4 m, vykryté černým sametem. Musí být místo na boční partie, viz. foto. To znamená celkem velké jeviště nebo malé jeviště se širší forbínou, minimálně 8 m. širokou.

Možnost vrtání do podlahy

**Světla:**

1x regulovaná zásuvka (220 V/ 10 A) v podlaze jeviště, nebo v jeho těsné blízkosti

1 reflektor FHR z každého portálu

6 reflektorů FHR z mostu jeviště, 2 reflektory na lávkách nebo nad jevištěm

12 reflektorů FHR z hlediště

**počet světel a jejich výkon musí být adekvátní k velikosti jeviště**

10 submasterů na pultu

**Zvuk:**

regulované ozvučení sálu s možností rozdělení „přední - zadní" a „levá - pravá"

(4 reproduktory)

přímý poslech ze sálu, případně regulovaný odposlech ze sálu

minidisc s funkcí "A-PAUSA"

možnost připojení vlastního přehrávače k pultu

**Šatny:**

dámská šatna, pro 4 osoby, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem.

pánská šatna, pro 4 osoby, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem.

**Další:**

v představení je velké množství nádobí, potřebujeme zázemí, kde se dá umýt.

WC s toaletním papírem a umyvadla s mýdlem a ručníkem.

zajištění parkování pro jeden mikrobus a nákladní dodávku

Upozorňujeme pořadatele na nutnost zajistit přísný zákaz fotografování a pořizování jakýchkoliv záznamů během představení!!!

V případě nejasností volejte: **Filip Marek, vedoucí techniky DNJ – 603 934 936**

Dotazy k dopravě vám zodpoví **dopravce: Jaroslav Franěk – 605 032 731**