Technické podmínky – příloha č. 2

**SATURNIN**

**Čas příjezdu techniky:**

**3** hodiny před začátkem představení

**Jeviště:**

jeviště minimálních rozměrů 8 x 4 m, vykryté černým sametem

Možnost vrtání do podlahy

**Světla:**

1x regulovaná zásuvka (220 V/ 10 A) v podlaze jeviště, nebo v jeho těsné blízkosti

1 reflektor FHR z každého portálu

6 reflektorů FHR z mostu jeviště, 2 reflektory na lávkách nebo nad jevištěm

12 reflektorů FHR z hlediště

**počet světel a jejich výkon musí být adekvátní k velikosti jeviště**

10 submasterů na pultu

**Zvuk:**

regulované ozvučení sálu s možností rozdělení "přední - zadní" a "levá - pravá" (4reproduktory) přímý poslech ze sálu, případně regulovaný odposlech ze sálu

možnost připojení dvou vlastních přehrávačů k pultu a připojeni jednoho portu

**Možnost umístit v blízkosti pultů náš videoprojektor.**

připojení zvuku do zvukového pultu z DVD přehrávače umístěného v osvětlovací kabině u

pultu osvětlovače (kabel máme max. 8m) možnost umístit projektor za diváky na střed, tak aby šel propojit s DVD přehrávačem v osvětlovací kabině (kabel máme max. 3m dlouhý)

**Šatny:**

dámská šatna pro 2 osoby, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem.

pánská šatna pro 5 osob, vybavená věšáky na kostýmy a alespoň jedním zrcadlem.

**Další:**

WC s toaletním papírem a umyvadla s mýdlem a ručníkem.

zajištění parkování pro jeden mikrobus a nákladní dodávku

upozorňujeme pořadatele na nutnost zajistit přísný zákaz fotografování a pořizování jakýchkoliv záznamů během představení.

v případě nejasností volejte: Filip Marek, vedoucí techniky DNJ – 603 934 936

dotazy k dopravě vám zodpoví dopravce: Jaroslav Franěk – 605 032 731